Akkuproblematik

### Probleme:

Kurze Laufzeit (10min) ohne SLAM o.ä. derzeitig bei 2000mAh pro

Schlechte Verbindungsmöglichkeit: Nix zum „reinstecken“, muss nur durch Lötung halten

Möglicherweise Defekt

Ggf. mehr Watt / mehr Leistung -> Spannung überprüfen!

### Ideen:

Leck mich am Arsch du Dreckiger Hund (Marius Maurer, 08.10.2025 14:52 Uhr CET)

Größerer Akku (mehr mAh, W, Volt max muss überprüft werden)

Wie in das Auto einbauen? Was ist zu überlegen: Wie groß ist der Akku, Wartbarkeit

* Verbauter Akku? -> Laden über Kabel an das Auto
* Bei Flachem Akku: Über Servolenkung oder LIDAR höher und Akku drunter
* Vor den Servos
* LIDAR höher und unter LIDAR (oberhalb der Metallplatte